#### **大唐卫士机柜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备编号** | T8-8842 | **设备名称** | 42U服务器机柜 |
| **指标项目** | **技术指标** |
| 机柜标准 | 42U19寸标准网络服务器机柜 |
| 支持的行业标准 | 冷轧钢材质、脱脂静电喷塑 |
| 机柜配置 | 机架安装工具包 |
| 其他配置 | 万向轮\*4，托盘\*3，风扇\*4,6位PDU电源\*1，豪华理线槽\*2 |
| 高度 | 2000mm纠错 |
| 宽度 | 800mm |
| 深度 | 800mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准 |
| 门及门锁 | 前后散热网门 |
| 材料及工艺 | 整个工艺采用高精度数控设备生产，带通风孔前门，高密度网孔后门，SPCC优质冷轧钢板，立柱:2.0mm，表面喷沙，脱脂，防火锈 纠错  |
| 图片 | T1-8842主图1 |